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         KORRALDUS

Narva







          

Projekteerimistingimuste määramine
(Rahu tn. 16D-69 korteri ümberplaneerimine.)
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, ehitusseaduse §19 lõike 3  ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr. 42/38 „Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse :

Määrata projekteerimistingimused  Rahu tn. 16D-69   korteri ruumide   ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.  

1. ÜLDANDMED

	1.1  Tellija 
	Oleg Markelov
Aadress: Rahu tn. 16D-69, Narva 20603

	1.2  Asukoht, algandmed:


	Narva linn, Rahu tn. 16D-69   
üldpind 73,3 m²

Maakasutuse sihtotstarve: Korruselamumaa.

	1.3  Lähteülesanne on kehtiv                
	2 aastat alates korralduse jõustumisest.

	1.4 Lähteülesande koostamise alus     

1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 02.10.2006.a. nr 1387/1-11    Oleg Markelov
1.4.2 Ehitusseadus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN.


2.   PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

2.1  Projekti koostamise eesmärgiks on korteri ümberplaneerimine ilma   kandvate seinte likvideerimiseta.

3.  ÜLDNÕUDED 
3.1   Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

3.2     Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

3.3       Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

3.4       Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.5       Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.
4.  ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1 Ehitusala: 73,3
4.2 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana;
4.3 Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt;
4.4 Lodza klaasimine: vastavalt fassaadiklaasistamise üldplaanile.
4.5 Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes säilitades raamistuse mustri;
4.6 Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.
4.7 Vajadusel tehnosüstemide rekonstrueerinine.
4.8 Esitada vannitoa isoleerimise ventilatsiooni plaan.
5.  INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

5.1         Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus elektrivarustusele, küttele ja ventilatsioonile.

5.2        Projekti koosseisus esitada insener- tehniline projektlahendus veele-, kanalisatsioonile.
5.3        Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.
6.  INSENERTEHNILISED 
6.1 Eksperdi hinnang lodza koormamise kohta koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega.
6.2 Anda  tehniline hinnang hoone konstruktsioonidele.

6.3 Kandvates seintes ava tegemiseks esitada tarindi tehnilise seisukorra ekspertiis  ja    sõlmede joonised (silluste lõiked).
7.  KOOSKÕLASTUSED
7.1 Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

7.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
8. RAKENDUSSÄTTED

8.1      Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

8.2      Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtus Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest

*Märkus:

             Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1. Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

             omaniku loata ehitada „.
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Tarmo Tammiste      
	Ants Liimets
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Linnapea
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Linnasekretär
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